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Dimensionamento e verifica rete di drenaggio urbano



Con riferimento alla rete di drenaggio ed alla cartografia fornita, si effettuino il dimensionamento e la verifica idraulica di tre collettori a sistema misto, realizzati con spechi circolari in calcestruzzo armato, di cui uno originato dalla confluenza dei primi due (da scegliere sulla planimetria).

Per il calcolo delle portate di pioggia, si definisca la legge di possibilità pluviometrica con periodo di ritorno T=20 anni, a partire dalle osservazioni pluviometriche della stazione di Apice del Servizio Idrografico, di cui sono allegate le tabelle contenenti le altezze di precipitazione massime annuali e le altezze di precipitazione di notevole intensità e breve durata. Si svolgano i calcoli idraulici sia con il modello cinematico che con il modello dell'invaso.

Alla relazione tecnica di progetto, contenente i calcoli idraulici ed i risultati delle verifiche, si alleghino i seguenti elaborati grafici:

· Tracciato planimetrico della rete in scala 1:5000;

· Profilo altimetrico longitudinale dei tre collettori, in scale 1:2000/1:200.
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